**Ausschreibungstext:**

**Teleskop-Einbaugarnitur T3 passend für Kugelhahn mit Innenvierkant**

Gestänge feuerverzinkt gem. DIN EN 10240 (alternativ Edelstahl), Vierkantschoner aus GJS400-15, verzinkt gem. DIN EN 12329 und DIN 50961 (alternativ Edelstahl AISI 304), mit Anschlußbohrung nach GW336. Passend für Bedienschlüssel DIN 3223 C oder E (DN 25-50). Werkzeugfreie Montage der Einbaugarnitur mit dem Edelstahl Clip-Stift. Verbindungsstifte aus Edelstahl 1.4301. Auszugsicherung des Gestänges mind. 150 N. Selbsthemmend in jeder Auszugsposition durch PE-Dichtmanschette auf dem Quadratrohr. Drehmomente nach GW336. Dreiteiliges PE-Schutzrohrsystem mit zusätzlichem geriffeltem Schutzrohr, verschweißter Zentrierkappe und verschweißter Rundglocke gemäß GW336. Komplett schmutz- und wasserabweisend. Inkl. eines integrierten Positionsanzeigers „1/4 Umdrehung“.