**Ausschreibungstext:**

**Tele-EBG T4 für Hausanschlussarmaturen mit 4-fachem Multi-Verstellweg**

Dreiteiliges Gestänge aus Edelstahl 1.4301, Kuppelmuffe aus Feinguss verzinkt gem. DIN EN 12329 und DIN 50961 (alternativ Edelstahl AISI 304). Vierkantschoner (gem. DIN 3223 E) aus GJS400-15, verzinkt gem. DIN EN 12329 und DIN 50961 (alternativ Edelstahl AISI 304). Werkzeugfreie Montage der Einbaugarnitur mit dem Edelstahl Clip-Stift. Verbindungsstifte aus Edelstahl 1.4301. Auszugsicherung des Gestänges mind. 150 N. Selbsthemmend in jeder Auszugsposition durch PE-Dichtmanschetten auf den Quadratrohren. Drehmomente bis 250 Nm. Vierteiliges PE-Schutzrohrsystem mit verschweißter Zentrierkappe, verschweißter universal Stufenglocke und Nut- und Feder-System zur Verdrehsicherung. Komplett schmutz- und wasserabweisend. Inkl. einer Markierungsscheibe beidseitig nutzbar (Gas und Wasser) und einem universal Glockendichteinsatz.